Hoja de trabajo

5.2
Textura: Instrucción para la prueba de la manipulación 

1. Tome una muestra de suelo; si es necesario, mójela un poco con el pulverizador/gota por gota hasta que sus partículas comiencen a unirse, pero sin que se adhiera a la mano; 

2. Amase la muestra de suelo hasta que forme una bola de unos 3 cm de diámetro;

[image: ]

3. Deje caer la bola... 

… si se desmorona, es arena; 
… si mantiene la cohesión, prosiga con el siguiente paso.

4. Amase la bola en forma de un cilindro de 6 a 7 cm, de longitud...

…. si no mantiene esa forma, es areno franco;
… si mantiene esa forma, prosiga con el siguiente paso.

[image: Ein Bild, das Person, Finger, Nagel, Daumen enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.]

5. Continúe amasando el cilindro hasta que alcance de 15 a 16 cm de longitud...

… si no mantiene esa forma es franco arenoso;
[image: Ein Bild, das Finger, Person, Nagel, Daumen enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.]… si mantiene esa forma, prosiga con el siguiente paso.



6. Trate de doblar el cilindro hasta formar un semicírculo...

… si no puede, es franco;
… si puede, prosiga con el siguiente paso.

[image: ]

7. Siga doblando el cilindro hasta formar un círculo cerrado...

… Si no puede, es franco arcilloso;
… si puede, y se forman ligeras grietas en el cilindro, es arcillo arenoso;
… si puede hacerlo sin que el cilindro se agriete, es arcilla.

[image: Ein Bild, das Person, Nagel, Vene, Handgelenk enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.]
· En la muestra de las fotos se trata de un suelo arcillo arenoso.
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